**Меры пожарной безопасности при использовании**

**электротехнических устройств**

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.   
    3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать скотчами и закрывать элементами сгораемой отделки.
3. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (плиток, утюгов, телефонов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.
4. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.
5. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.
6. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
7. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.

9. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов (кафель или резиновая подставка).

10. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники и электроплитки.

11. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

12. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

13. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.

14. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

15. Признаки неисправности электропроводки:   
- горячие электрические вилки или розетки;   
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;   
- звук потрескивания в розетках;   
- искрение;   
- запах горящей резины, пластмассы;   
- следы копоти на вилках и розетках;   
- потемнение оплеток электропроводов;   
- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 101 или 112**