**Электр құрылғыларын пайдаланудағы**

**өрт қауіпсіздігі шаралары**

1. Электр тоғын, электр техникалары мен жабдықтардын, сондай-ақ розеткалар, тығындар мен электр сымдары тұтастығын және жарамдылығын бақылау қажет.
2. Зақымдалған электр сымдарын пайдалануға тыйым салынады.
3. Ашық электр тогы бар орынды жабуға және скотчпен жапсыруға, олардың қосылу түйіндеріне сымдарды байлауға тыйым салынады.
4. Әсіресе үшайырды пайдаланғанда сол розеткаға бірнеше электр желісінің тұтынушыларын (плиткалар, үтіктер, телефондар және т.б.) бірден қосуға тыйым салынады, сондай-ақ электр сымдарының шамадан тыс қызуына және тұйықталуына әкелуі мүмкін.
5. Газ бен су құбырларына және жылыту жүйесінің батареяларына сымдарды бекітіп байлауға болмайды.
6. Ұзартқыш тұрмыстық техникаларын қысқа мерзімді қосылу үшін арналған; оларды пайдаланғаннан кейін ол қабырға розеткасынан ажыратылған болуы тиіс.
7. Табалдырықтар мен кілем асты арқылы ұзартқышты іске қоспаңыз.
8. Тек қана сертификатталған электр құрылғыларын пайдалану қажет.
9. Жылытқыш құрылғыларды пайдалану үшін қосар алдында астына жанбайтын материалдан төсеніш төсеңіз (кафель немесе резинадан жасалған төсеніш).
10. Электр шәйнектерді, электр плиталарды және электр қайнатқыштарды, әсіресе жоғары температурадағы жылытқыш жабдықтарды пайдаланғанда қараусыз қалдырмаңыз.
11. Электр жабдықтарын пайдалану кезінде бетіне тиіп тұрған жанғыш интерьер заттар (перделер, кілемдер, пластикалық төбесі, ағаш жиһаз бөлшектері, т.б.) жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
12. Ешқашан электр құрылғыларының беттерін қағаз, мата, немесе басқа да жанғыш материалдармен жабық ұстамаңыз.
13. Әсіресе төсек немесе басқа жанғыш заттардың жанына, түнде электр жылытқышты қосулы пайдалануға тиым салынады.
14. Қолдан жасалған электр жылытқыштарды пайдалануға тыйым салынады.
15. Электрлік сымдарының ақаулық белгілері:
- ыстық электр тығыны немесе розеткасы;
- электротехника жұмыс істеу кезінде электрлік сымдар күшті қызуы;
- розетканың шыртылдау дыбысы;
- ұшқындауы;
- пластмасса, резеңке жану иісі;
- тығындар мен розеткалар бойынша күйе іздері;
- электр сымдарының қараю тотығы;
- бір немесе басқа электр құрылғының қосу кезіндегі бөлме жарығының азаюы.

**ӨРТ КЕЗІНДЕ 101 немесе 112 ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ**